**ΤΜΗΜΑ 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης – εντυπο τεχνικησ προσφορασ** | | | |
| **ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΟΔΟΧΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ** |
| Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών αποδεικνύονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή ή του προμηθευτή κατά περίπτωση. | | **ΝΑΙ** |  |
| Αναφέρονται ο κατασκευαστής και το μοντέλο των προσφερόμενων ειδών | | **ΝΑΙ** |  |
| **Η προσφορά αφορά στην προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος που πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά** | | **ΝΑΙ** |  |
| Βεβαίωση συμμετοχής του «παραγωγού» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/ 05-05-2014 (ΦΕΚ Β’ 1184) σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (Ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615 /651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν), η οποία υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά | | Καταχωρείται ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού, όπως τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. |  |
| **τεχνικα χαρακτηριστικα ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤοσ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Επεξεργαστής | 1GHz Dual Core |  |  |
| **Εκτύπωση** | | | |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης (Α4/Α3) [σελ./λεπτό] : | ≥ 26 BW/CL & 15 BW/CL |  |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi] : | ≥ 1200 x 1200 dpi |  |  |
| Γλώσσες: | standard UFR-II, PCL 5e/6 προαιρ. PostScript 3 |  |  |
| Μνήμη: | ≥ 2,0GB RAM Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 7 ιντσών TFT, WSVGA# |  |  |
| Duplex Unit | εκτύπωση αυτόματης διπλής όψης |  |  |
| **Φωτοαντιγραφή** | | | |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α4/Α3) [σελ./λεπτό | ≥ 26 BW/CL & 15 BW/CL |  |  |
| Ανάλυση Ανάγνωση [dpi] | ≥ 600 x 600 |  |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi] | ≥ 600 x 600 |  |  |
| Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων | 1 έως 999 |  |  |
| Προγραμματισμός Εργασιών | Ναι |  |  |
| Ένθεση Φύλλων | Standard |  |  |
| Εστίαση (XY Zoom) | Ναι |  |  |
| Κλίμακα Εστίασης | 25to400 |  |  |
| **Διαχείριση Χαρτιού/Τροφοδοσία Τελική Επεξεργασία** | | | |
| Standard Πηγές Τροφοδοσίας | Dual drawer, dual tray Standard |  |  |
| Χωρητικότητα Χαρτιού 2 κασέτες [φύλλα] | ≥550 έκαστη |  |  |
| Βάρη Χαρτιού από συρτάρι [γρ./μ²] | 52 to 256 gsm |  |  |
| Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass) | Ναι |  |  |
| Βάρη Χαρτιού [φύλλα γρ./μ²] | : 52 to 300gsm |  |  |
| **Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF)** | | | |
| Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων | ≥100 φύλλα |  |  |
| **Προορισμοί Αποστολής** | E-mail, FTP, SMB, HDD, Υποστήριξη LDAP,Βιβλίο Διευθύνσεων LDAP, Local(Max.1800) |  |  |
| **Τροχήλατη Βάση** | Ναι |  |  |